全功能用户中心建店标准

| **全功能用户中心级别** | | **S级** | **A级** | **B级** | **C级** | **D级** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件标准 | 展厅外立面面宽（m） | ≥18 | ≥30 | ≥24 | ≥18 | ≥15 |
| 展厅展区完成面高度（m） | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 |
| 展厅进深（m） | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| 建筑总面积（㎡） | ≥2000 | ≥3000 | ≥2000 | ≥1500 | ≥1000 |
| 展厅面积（㎡） | ≥252 | ≥420 | ≥336 | ≥252 | ≥210 |
| 展车数量（辆） | ≥3 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | ≥3 |
| 试乘试驾车位数量（个） | ≥5 | ≥6 | ≥5 | ≥4 | ≥3 |
| **注：**   1. S级：位于一线城市的的核心汽车商圈，S级支持需报经管会批准，一店一议； 2. 全功能用户中心运营期不得低于3年，运营期相关规定详见1.8条款； 3. 建筑总面积指建筑物各层水平面积的总和，以最终复检验收结果为准； 4. 原则上不允许店厂分离，经岚图汽车批准，在同一园区内，相距200米范围内，允许店厂分离； 5. 仅允许接车通道、钣喷车间与其他品牌共用，若存在共用，则不计入建筑总面积； 6. 展厅展区完成面高度＜4.5m部分不计入展厅面积，仅计入建筑总面积； 7. 全功能用户中心建设标准详见附件1《全功能用户中心建设标准》; 8. “--”表示该区域暂不设立本级别门店。 | | | | | | |

岚图空间店建店标准

| **岚图空间级别** | | **S级** | **常规** |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件标准 | 展厅层高（m） | 完成面≥3.5 | 完成面≥3.5 |
| 展厅外立面面宽（m） | ≥8 | ≥8 |
| 总面积（㎡） | ≥150 | 150≤M<300 |
| 展示车位数量（个） | ≥2 | ≥2 |
| **注：**   1. S级：位于一线城市的核心商业商圈，S级支持需报经管会批准，一店一议； 2. 岚图空间运营期不得低于1年，运营期相关规定详见1.8条款； 3. 以上支持上限为单个门店标准； 4. 场地面积以最终复检验收结果为准； 5. 岚图空间建设标准详见附件2《岚图空间建设标准》; 6. “--”表示该区域暂不设立本级别门店。 | | | |

过渡展厅建店标准

位于城市核心商业商圈中庭、连廊等临时定展的展位，展位面积在 50 ㎡至 80 ㎡之间。

*关于建店标准相关事宜，请拨打400-888-8848咨询。*